{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ОЛ (Вода; Гликоль)","ОЛ (ИФ; КФ)","ОЛ (Пар)"],"not_rendered":{"images":6,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ (Вода; Гликоль)","index":0,"n_rows":74,"n_cols":11,"rows_kept":74,"merged":[[0,2,2,9],[3,0,3,9],[5,2,5,5],[5,7,5,9],[6,0,6,9],[7,0,8,0],[7,7,7,9],[9,0,9,9],[10,2,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,9],[11,0,11,9],[12,0,13,0],[13,4,13,5],[14,0,14,9],[15,0,16,0],[15,2,15,4],[15,5,15,9],[16,2,16,9],[17,2,17,8],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,0,44,0],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,1,41,3],[41,5,41,6],[42,1,42,3],[42,5,42,6],[43,1,43,3],[43,5,43,6],[44,1,44,3],[44,5,44,6],[45,1,45,3],[45,5,45,6],[46,0,46,9],[46,10,46,18],[47,0,47,3],[47,5,47,6],[48,0,48,3],[48,5,48,6],[49,0,49,3],[49,5,49,6],[50,0,50,3],[50,5,50,6],[51,0,51,3],[51,5,51,6],[52,0,52,3],[52,5,52,6],[53,0,53,3],[53,5,53,6],[54,0,54,3],[54,5,54,6],[55,0,55,3],[55,5,55,6],[56,0,56,3],[56,5,56,6],[57,0,57,3],[57,5,57,6],[59,0,59,9],[60,0,60,9],[61,0,61,9],[62,0,62,9],[64,0,64,2],[64,4,64,5],[64,7,64,8],[65,0,65,9],[66,0,73,0],[66,1,68,2],[66,4,66,6],[66,7,66,8],[66,9,73,9],[67,3,68,3],[67,4,67,6],[67,7,67,8],[68,4,68,6],[68,7,68,8],[69,1,69,6],[69,7,69,8],[70,1,70,5],[70,7,70,8],[71,1,73,2],[71,4,71,6],[71,7,71,8],[72,3,73,3],[72,4,72,6],[72,7,72,8],[73,4,73,6],[73,7,73,8]]}
[true,null,"Опросный лист для водяных и гликолевых  теплообменников  ( КВ/ВО  и ГН/ГО )"]
[]
["                                                   "]
["Материалы исполения : "]
[]
["1.Материал труб ",null,false,{"$nulls":4},false]
[]
["2.Толщина стенки для трубки ",null,false,false,false,false]
[null,null,false,false,false,false,null,{"$f":"H6","v":false},false,false]
[]
["3.Оребрение",null,false,null,false,{"$nulls":3},false]
[]
["4.Толщина фольги ",null,{"$f":"C8","v":false},{"$f":"C13","v":false}]
[null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"H9","v":false},false,false]
[]
["5.Корпус",null,false,null,null,false]
[false]
[null,null,"ВНИМАНИЕ: Ответственность за заполнение опросного листа несет Заказчик."]
{"$rows_empty":7}
[null,true]
[]
[null,"Система/id номер/др.обозн."]
["Размеры","правый/левый( рис.1или 2)"]
[null,"особое расположение патрубков"]
[null,"А, мм"]
[null,"В***, мм"]
[null,"S, мм"]
[null,"M=N, мм"]
[null,"E=F, мм"]
[null,"L, мм"]
[null,"Øмм (R”), мм"]
[null,"FTA, мм"]
[null,"FTB, мм"]
[null,"*D, мм"]
[null,"*К, мм"]
[null,"*V1; V2, мм"]
[null,"*Н1; H2, мм"]
[null,"*U, мм"]
[null,"Тип исполнения (рис.3 или 4)"]
[null,"Добор (да или нет)"]
["Технические  данные",{"$nulls":9},"Технические  данные"]
["Расход воздуха, м3/час"]
["Температура воздуха на входе, ºС"]
["Влажность воздуха на входе (важно для ВО и ГО), %"]
["Температура воздуха на вых., ºС"]
["Мощность нагрева/охлаждения, кВт"]
["*Запас, %"]
["Теплоноситель (вода; процент \nEthilene (EG%) или Propylene Glycol (PG%)"]
["Температура теплоносителя на входе, ºС"]
["Температура теплоносителя на выходе, ºС"]
["Расход воздуха, м3/час"]
["Температура воздуха на входе, ºС"]
[]
["** В случае нестандартного исполнения коллектора воспользуйтесь приложением к ОЛ."]
["***Размер В по нашей геометрии должен быть кратен 25 (для трубки 9,52мм (3/8) или 40 (для трубки 15,88мм (5/8мм)), в зависимости от геометрии. "]
["по умолчанию перфорация на ригеле теплообменника отсутствует."]
["Доп.комплектация : "]
[]
[false,{"$nulls":3},false,null,null,false]
[false]
[false,false,null,"Материал:",false,null,null,false,null,"Примечание :"]
[{"$nulls":3},"Тип :",false,null,null,false]
[{"$nulls":4},false,null,null,false]
[null,"Номинальный(условный) проход Ду ( Dn):",{"$nulls":5},"---"]
[null,"Номинальное давление Ру/PN : ",{"$nulls":5},"---"]
[null,false,null,"Материал:",false,null,null,false]
[{"$nulls":3},"Тип :",false,null,null,false]
[{"$nulls":4},false,null,null,false]

{"sheet":"ОЛ (ИФ; КФ)","index":1,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"merged":[[0,2,2,9],[3,0,3,9],[5,2,5,5],[5,7,5,9],[6,0,6,9],[7,0,8,0],[7,7,7,9],[9,0,9,9],[10,2,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,9],[11,0,11,9],[12,0,13,0],[13,4,13,5],[14,0,14,9],[15,0,16,0],[15,2,15,4],[15,5,15,9],[16,2,16,9],[17,2,17,8],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,0,44,0],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,1,41,3],[41,5,41,6],[42,1,42,3],[42,5,42,6],[43,1,43,3],[43,5,43,6],[44,1,44,3],[44,5,44,6],[45,1,45,3],[45,5,45,6],[46,0,46,9],[46,10,46,18],[47,0,47,3],[47,5,47,6],[48,0,48,3],[48,5,48,6],[49,0,49,3],[49,5,49,6],[50,0,50,3],[50,5,50,6],[51,0,51,3],[51,5,51,6],[52,0,52,3],[52,5,52,6],[53,0,53,3],[53,5,53,6],[54,0,54,3],[54,5,54,6],[55,0,55,3],[55,5,55,6],[56,0,56,3],[56,5,56,6],[57,0,57,3],[57,5,57,6],[58,0,58,3],[58,5,58,6],[60,0,60,9],[61,0,61,9],[62,0,62,9],[63,0,63,9],[64,0,64,9],[66,0,66,2],[66,4,66,5],[66,7,66,8],[67,0,67,9]]}
[true,null,"   Опросный лист для фреонового  испарителя/конденсатора (ИФ/КФ)                                                        "]
[]
["                                                   "]
["Материалы исполения : "]
[]
["1.Материал труб ",null,false,{"$nulls":4},false]
[]
["2.Толщина стенки для трубки ",null,false,false,false,false]
[null,null,false,false,false,false,null,{"$f":"H6","v":false},false,false]
[]
["3.Оребрение",null,false,null,false,{"$nulls":3},false]
[]
["4.Толщина фольги ",null,{"$f":"C8","v":false},{"$f":"C13","v":false}]
[null,null,false,false,false,null,null,{"$f":"H9","v":false},false,false]
[]
["5.Корпус",null,false,null,null,false]
[false]
[null,null,"ВНИМАНИЕ: Ответственность за заполнение опросного листа несет Заказчик."]
{"$rows_empty":7}
[null,true]
[]
[null,"Система/id номер/др.обозн."]
["Размеры","правый/левый( рис.1или 2)"]
[null,"особое расположение патрубков"]
[null,"А, мм"]
[null,"В***, мм"]
[null,"S, мм"]
[null,"M=N, мм"]
[null,"E=F, мм"]
[null,"L, мм"]
[null,"Øмм (R”), мм"]
[null,"FTA, мм"]
[null,"FTB, мм"]
[null,"*D, мм"]
[null,"*К, мм"]
[null,"*V1; V2, мм"]
[null,"*Н1; H2, мм"]
[null,"*U, мм"]
[null,"Тип исполнения (рис.3 или 4)"]
[null,"Добор (да или нет)"]
["Технические  данные",{"$nulls":9},"Технические  данные"]
["Кол-во фреоновых контуров (1, 2, 3,4 и т.д.)(внешних подключений)"]
["Расход воздуха, м3/час"]
["Температура воздуха на входе, ºС"]
["Влажность воздуха на входе"]
["Температура воздуха на выходе, ºС"]
["Мощность охлаждения, кВт"]
["*Запас, %"]
["Теплоноситель (R134a, R22, R404A, R407C, R410A, R507A, R717 (NH3), R290 (propane))"]
["Температура кипения, ºС"]
["Перегрев, ºС"]
["Температура конденсации, ºС"]
["Температура переохлаждения, ºС"]
[]
["** В случае нестандартного исполнения коллектора воспользуйтесь приложением к ОЛ."]
["***Размер В по нашей геометрии должен быть кратен 25 (для трубки 9,52мм (3/8) или 40 (для трубки 15,88мм (5/8мм)), в зависимости от геометрии. "]
["по умолчанию перфорация на ригеле теплообменника отсутствует."]
["!!!Температура теплоносителя и рабочее давление в теплообменнике не должны превышать: \n- 3,0 МПа и +60С в теплообменниках, где в качестве хладоносителя используются хладагенты."]
["Доп.комплектация : "]
[]
[false,{"$nulls":3},false,null,null,false]
[false]

{"sheet":"ОЛ (Пар)","index":2,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"merged":[[0,2,2,9],[3,0,3,9],[5,2,5,5],[5,7,5,9],[6,0,6,9],[8,0,8,9],[9,2,9,3],[9,4,9,7],[9,8,9,9],[10,0,10,9],[11,4,11,5],[12,0,12,9],[13,0,14,0],[13,2,13,4],[13,5,13,9],[14,2,14,9],[15,2,15,8],[25,1,25,3],[25,5,25,6],[26,0,42,0],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,1,41,3],[41,5,41,6],[42,1,42,3],[42,5,42,6],[43,0,43,9],[43,10,43,18],[44,0,44,3],[44,5,44,6],[45,0,45,3],[45,5,45,6],[46,0,46,3],[46,5,46,6],[47,0,47,3],[47,5,47,6],[48,0,48,3],[48,5,48,6],[49,0,49,3],[49,5,49,6],[50,0,50,3],[50,5,50,6],[51,0,51,3],[51,5,51,6],[52,0,52,3],[52,5,52,6],[54,0,54,9],[55,0,55,9],[56,0,56,9],[57,0,57,9],[58,0,58,9],[60,0,60,2],[60,4,60,5],[60,7,60,8],[61,0,61,9],[62,0,69,0],[62,1,64,2],[62,4,62,6],[62,7,62,8],[62,9,69,9],[63,3,64,3],[63,4,63,6],[63,7,63,8],[64,4,64,6],[64,7,64,8],[65,1,65,6],[65,7,65,8],[66,1,66,5],[66,7,66,8],[67,1,69,2],[67,4,67,6],[67,7,67,8],[68,3,69,3],[68,4,68,6],[68,7,68,8],[69,4,69,6],[69,7,69,8]]}
[true,null,"Опросный лист для паровых  теплообменников  ( ПАР )"]
[]
["                                                   "]
["Материалы исполения : "]
[]
["1.Материал труб ",null,false,{"$nulls":4},false]
[]
["2.Толщина стенки для трубки",null,false,false,false,false,null,{"$f":"H6","v":false},false,false]
[]
["3.Оребрение",null,false,null,false,{"$nulls":3},false]
[]
["4.Толщина фольги ",null,false,false,false,null,null,{"$f":"H8","v":false},false,false]
[]
["5.Корпус",null,false,null,null,false]
[false]
[null,null,"ВНИМАНИЕ: Ответственность за заполнение опросного листа несет Заказчик."]
{"$rows_empty":7}
[null,true]
[]
[null,"Система/id номер/др.обозн."]
["Размеры","особое расположение патрубков"]
[null,"А, мм"]
[null,"В***, мм"]
[null,"S, мм"]
[null,"M=N, мм"]
[null,"E=F, мм"]
[null,"L, мм"]
[null,"Øмм (R”), мм"]
[null,"FTA, мм"]
[null,"FTB, мм"]
[null,"*D, мм"]
[null,"*К, мм"]
[null,"*V1; V2, мм"]
[null,"*Н1; H2, мм"]
[null,"*U, мм"]
[null,"Тип исполнения (рис.3 или 4)"]
[null,"Добор (да или нет)"]
["Технические  данные",{"$nulls":9},"Технические  данные"]
["Расход воздуха, м3/час"]
["Температура воздуха на входе, ºС"]
["Влажность воздуха на входе %"]
["Температура воздуха на выходе, ºС "]
["Мощность нагрева/охлаждения, кВт"]
["Запас %"]
["Теплоноситель (ПАР)"]
["Температура конденсации( при температуре свыше 130ºС  рекомендуем ТО из нержавеющей стали ) "]
["Давление, Бар"]
[]
["** В случае нестандартного исполнения коллектора воспользуйтесь приложением к ОЛ."]
["***Размер В по нашей геометрии должен быть кратен 25 (для трубки 9,52мм (3/8) или 40 (для трубки 15,88мм (5/8мм)), в зависимости от геометрии. "]
["!!!Температура теплоносителя и рабочее давление в теплообменнике не должны превышать: \n- 2,1 МПа и +130С для теплообменников с трубным пучком, выполненном из меди, где в качестве теплоносителя используется жидкость;\n- 1,6 МПа и +160С для теплообменников с трубным пучком, выполненном из нержавеющей стали,  где в качестве теплоносителя используется ПАР;\n- 1,0 МПа и +130С для теплообменников с трубным пучком, выполненном из меди, где в качестве теплоносителя используется ПАР.\n"]
["по умолчанию перфорация на ригеле теплообменника отсутствует."]
["Доп.комплектация : "]
[]
[false,{"$nulls":3},false,null,null,false]
[false]
[false,false,null,"Материал:",false,null,null,false,null,"Примечание :"]
[{"$nulls":3},"Тип :",false,null,null,false]
[{"$nulls":4},false,null,null,false]
[null,"Номинальный(условный) проход Ду ( Dn):",{"$nulls":5},"---"]
[null,"Номинальное давление Ру/PN : ",{"$nulls":5},"---"]
[null,false,null,"Материал:",false,null,null,false]
[{"$nulls":3},"Тип :",false,null,null,false]
[{"$nulls":4},false,null,null,false]